|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТБ 1383 | **Серия Б1.41.1-1.11** «Плиты перекрытий многопустотные для жилых зданий»**выпуск 1** «Плиты шириной 1490 мм»*Плиты перекрытий многопустотные предназначены для применения при строительстве жилых зданий конструктивной системы «Широкий шаг»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т |
| ПСМ 64.15.22-7 S800 | 6360 | 1490 | 220 | 2,08 | 3,05 |
| ПСМ 64.15.22-9 S800 |
| ПСМ 64.15.22-11 S800 |
| ПСМ 64.15.22-13 S800 |
| ПСМ 64.15.22-7 S800-1 | 2,95 |
| ПСМ 64.15.22-7 S800-2 |
| ПСМ 64.15.22-9 S800-1 |
| ПСМ 64.15.22-9 S800-2 |
| ПСМ 64.15.22-9 S800-3 |
| ПСМ 64.15.22-9 S800-4 |
| ПСМ 64.15.22-9 S800-5 |
| ПСМ 64.15.22-9 S800-6 | 2,98 |
| ПСМ 64.15.22-9 S800-7 | 2,88 |
| ПСМ 64.15.22-9 S800-8 | 2,83 |
| ПСМ 64.15.22-9 S800-9 |
| ПСМ 64.15.22-11 S800-1 | 2,95 |
| ПСМ 64.15.22-11 S800-2 |
| ПСМ 64.15.22-11 S800-3 |
| ПСМ 64.15.22-11 S800-4 |
| ПСМ 64.15.22-11 S800-5 | 2,98 |
| ПСМ 64.15.22-11 S800-6 | 2,88 |
| ПСМ 64.15.22-11 S800-7 | 2,83 |
| ПСМ 64.15.22-11 S800-8 |
| ПСМ 64.15.22-13 S800-1 | 2,95 |
| ПСМ 64.15.22-13 S800-2 |
| ПСМ 64.15.22-7 S800-с | 3,38 |
| ПСМ 64.15.22-9 S800-с |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| ТНПА | Серия |
| СТБ 1383 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т |
| ПСМ 64.15.22-11 S800-с | 6360 | 1490 | 220 | 2,08 | 3,38 |
| ПСМ 64.15.22-7 S800-к | 3,05 |
| ПСМ 64.15.22-7 S800-2к | 2,95 |
| ПСМ 64.15.22-9 S800-к | 3,05 |
| ПСМ 64.15.22-9 S800-1к | 2,95 |
| ПСМ 64.15.22-11 S800-к | 3,05 |
| ПСМ 64.15.22-11 S800-4к | 2,95 |
| ПСМ 64.15.22-11 S800-5к | 2,98 |
| ПСМ 64.15.22-11 S800-8к | 2,83 |
| ПСМ 64.15.22-13 S800-к | 3,05 |
| ПСМ 64.15.22-13 S800-2к | 2,95 |
| ПСМ 32.15.22-4 S500 | 3160 | 1,04 | 1,55 |
| ПСМ 32.15.22-6 S500 |
| ПСМ 32.15.22-8 S500 |
| ПСМ 32.15.22-10 S500 |
| ПСМ 32.15.22-12 S500 |
| ПСМ 32.15.22-6 S500-1 | 1,35 |
| ПСМ 32.15.22-8 S500-1 | 1,43 |
| ПСМ 32.15.22-12 S500-1 |
| ПСМ 32.15.22-6 S500-к | 1,55 |
| ПСМ 32.15.22-8 S500-к |
| ПСМ 32.15.22-10 S500-к |

**Серия Б1.141.1-1.11 выпуск 2** «Плиты шириной 1190 мм»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т |
| ПСМ 64.12.22-8 S800 | 6360 | 1190 | 220 | 1,67 | 2,25 |
| ПСМ 64.12.22-9 S800 |
| ПСМ 64.12.22-13 S800 |
| ПСМ 64.12.22-13 S800-1 | 2,80 |
| ПСМ 32.12.22-5 S500 | 3160 | 0,45 | 1,13 |
| ПСМ 32.12.22-6 S500 |
| ПСМ 32.12.22-9 S500 |
| ПСМ 32.12.22-11 S500 |

 |